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[bookmark: _Toc177743250][bookmark: _Toc177743295][bookmark: _Toc180398570]	说    明	
为规范从业者的从业行为，引导职业教育培训的方向，为职业技能鉴定提供依据，依据《中华人民共和国劳动法》，适应经济社会发展和科技进步的客观需要，立足培育工匠精神和精益求精的敬业风气，中国建筑金属结构协会组织有关专家，制定了《钢结构维保工职业技能标准（202X年版）》（以下简称《标准》）。
一、本《标准》以《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》为依据，严格按照《国家职业技能标准编制技术规程（2023年版）》有关要求，以“职业活动为导向、职业能力为核心”为指导思想，对钢结构工程维保从业人员的职业活动内容进行规范细致描述，对各等级从业者的技能水平和理论知识水平进行了明确规定。
二、本《标准》依据有关规定将相关技术职业分为五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师五个等级，包括职业概况、基本要求、工作要求和权重表四个方面的内容。
三、本《标准》起草单位有：、。主要起草人有：、。
四、本《标准》审定单位有：、。审定人有：、。
五、本《标准》在制定过程中，得到、的指导和大力支持，在此一并感谢。
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钢结构维保工职业技能标准
[bookmark: _Toc230705027][bookmark: _Toc187844474]职业概况
0. [bookmark: _Toc230705028]职业名称
钢结构维保工①
[bookmark: _Toc230705029]职业编码
6-xx-xx-xx
[bookmark: _Toc230705030]职业定义
从事既有建筑钢结构维保（修缮加固拆除）、检测、监测、鉴定作业的人员。
本标准用于规范既有钢结构维保、检测监测配合、鉴定资料调查与现场辅助作业人员的职业技能培训和评价，不替代国家规定的特种作业、无损检测、工程检测鉴定、结构设计、施工许可、辐射安全等法定资格或机构资质要求。涉及高处作业、焊接切割、射线检测、起重吊装、承重结构拆除、结构鉴定、加固设计等工作的，应依法取得相应资格，并在具备相应资质的单位和专业技术人员指导、审核下开展。
[bookmark: _Toc230705031]职业技能等级
本职业共设五个等级，分别为：五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。
[bookmark: _Toc230705032]职业环境条件
在室内、外作业，作业环境有一定的弧光辐射、噪声、焊接烟尘、有毒有害粉尘等。
[bookmark: _Toc230705033]职业能力特征
1 [bookmark: _Hlk230788624]本职业分为维保工和检测监测鉴定工两个方向工种。
具有一般智力、表达能力、计算能力；形体视觉、知觉、色觉正常；手臂灵活，动作协调。
[bookmark: _Toc230705034]普通受教育程度
初中毕业（或相当文化程度）。
[bookmark: _Toc230705035]职业培训要求
培训参考时长
五级/初级工不少于500标准学时；四级/中级工不少于400标准学时；三级/高级工不少于350标准学时；二级/技师不少于300标准学时；一级/高级技师不少于250标准学时。
培训教师
培训五级/初级、四级/中级工、三级/高级工的教师应具有本职业二级/技师及以上职业资格（职业技能等级）证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格；培训二级/技师的教师应具有本职业一级/高级技师职业资格（职业技能等级）证书或相关专业高级专业技术职务任职资格；培训一级/高级技师的教师应具有本职业一级高级技师职业资格（职业技能等级）证书2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。
培训场所设备
理论知识培训在标准教室进行，教室须具有能够覆盖全部学员范围的监控设备；操作技能培训在实操场地进行，场地配置符合国家标准或其他规定要求的设备、工具、安全防火及排风装置等。
[bookmark: _Toc230705036]职业技能评价要求
申报条件
[bookmark: _Toc177743318]1.具备以下条件之一者，可申报五级/初级工：
（1）年满16周岁，拟从事本职业工作。
（2）年满16周岁，从事本职业工作。
2.具备以下条件之一者，可申报四级/中级工：
（1）累计从事本职业工作满5年。
（2）取得本职业五级/初级工职业资格(职业技能等级)证书后，累计从事本职业工作满3年。
（3）取得本专业或相关专业的技工院校或中等及以上职业院校、专科及以上普通高等学校毕业证书（含在读应届毕业生）。
3.具备以下条件之一者，可申报三级/高级工：
（1）累计从事本职业工作满10年。
（2）取得本职业四级/中级工职业资格(职业技能等级)证书后，累计从事本职业工作满4年。
（3）取得相关专业对应关系的初级职称(专业技术人员职业资格)后，累计从事本职业满1年。
（4）取得本专业或相关专业的技工院校高级工班及以上毕业证书（含在读应届毕业生）
（5）取得本职业四级/中级工职业资格(职业技能等级)证书，并取得高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业毕业证书(含在读应届毕业生)。
（6）取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书（含在读应届毕业生）。
4.具备以下条件之一者，可申报二级/技师：
（1）取得本职业三级/高级工职业资格(职业技能等级)证书后，累计从事本职业工作满5年。
（2）取得相关专业对应关系的初级职称(专业技术人员职业资格)后，累计从事本职业工作满5年，并在取得本职业三级/高级工职业资格(职业技能等级)证书后，从事本职业工作满1年。
（3）取得相关专业对应关系的中级职称(专业技术人员职业资格)后，累计从事本职业工作满1年。
（4）取得本职业三级/高级工职业资格(职业技能等级)证书的高级技工学校、技师学院毕业生，累计从事本职业工作满2年。
（5）取得本职业三级/高级工职业资格(职业技能等级)证书满2年的技师学院预备技师班、技师班学生。
5.具备以下条件之一者，可申报一级/高级技师：
（1）取得本职业二级/技师职业资格(职业技能等级)证书后，累计从事本职业工作满5年。
（2）取得相关专业对应关系的中级职称后，累计从事本职业工作满5年，并在取得本职业二级/技师职业资格(职业技能等级)证书后，从事本职业工作满1年。
（3）取得相关专业对应关系的高级职称(专业技术人员职业资格)后，累计从事本职业工作满1年。
评价方式
分为理论知识考试、技能考核以及综合评审。理论知识考试以笔试、机考等方式为主，主要考核从业人员从事本职业应掌握的基本要求和相关知识要求；技能考核主要采用现场操作、模拟操作等方式进行，主要考核从业人员从事本职业应具备的技能水平；综合评审主要针对二级/技师和一级/高级技师，通常采取审阅申报材料、答辩等方式进行全面评议和审查。
理论知识考试、技能考核和综合评审均实行百分制，成绩皆达60分（含）以上者为合格。
监考人员、考评人员与考试配比
理论知识考试中的监考人员与考生配比不低于1：15，且每个考场不少于2名监考人员；技能考核中的考评人员与考生配比为1：5，且考评人员为3人（含）以上单数；综合评审委员为3人（含）以上单数。
评价时长
理论知识考试时间不少于90min；技能考核时间：五级/初级工不少于90min，四级/中级工、三级/高级工不少于120min，二级/技师、一级/高级技师不少于150min；综合评审时间不少于30min。
评价场所设备
[bookmark: _Hlk233706983]理论知识考试在标准教室进行，教室须具有能够覆盖全部学员范围的监控设备；操作技能考核在实操场地进行，场地配置符合国家标准或其他规定要求的设备、工具、安全防火及排风装置等。
[bookmark: _Toc230705037][bookmark: _Toc187844494][bookmark: _Toc177743355][bookmark: _Toc176872384]基本要求
0. [bookmark: _Toc230705038]职业道德
职业道德基本知识
职业守则
1. 遵纪守法，笃诚守信。
1. 着装规范，安全操作。
1. 专业敬业，精益求精。
1. 守正创新，规范高效。
1. 品质至上，协同联动。
1. 持续奋斗，追求卓越。
[bookmark: _Toc230705039]基础知识
钢结构基础知识
1. 钢结构用钢材的分类、牌号及性能。
1. 金属材料热处理的常用方法与目的。
1. 钢结构主要构件、连接形式及节点构造知识。
1. 钢结构制作、安装基本工艺流程。
1. 机械图、结构图、构件图、装配图及零件图的识读方法。
1. 材料力学、理论力学和结构力学基础知识。
维保（修缮加固拆除）基础知识
1. 钢结构常见损伤类型的成因及影响。
1. 维保加固材料的性能及选用原则。
1. 防腐防火涂料的性能、配套体系及涂装工艺。
1. 加固补强方法的适用条件与工艺要点。
1. 常见拆除方法的适用条件与工艺流程。
1. 切割技术的基本原理与操作方法。
1. 起重吊装基础知识。
检测基础知识
1. 焊接缺陷的分类及内容。
1. 无损检测的方法与特点。
1. 常用检测量具、水准仪、全站仪和无损检测设备的使用与保养。
监测基础知识
1. [bookmark: 一监测基本概念的知识]监测的内容与目的。
1. [bookmark: 二监测系统组成的知识]监测设备与系统的分类。
1. 监测的基本流程。
鉴定基础知识
1. [bookmark: 一鉴定基本概念的知识]鉴定的分类、特点与内容。
1. [bookmark: 三鉴定评级标准的知识]鉴定的工作程序。
安全和环境保护知识
1. 安全操作规程。
1. 高处作业基础知识。
1. 安全用电的注意事项。
1. 消防安全与应急急救知识。
1. 危险源识别与安全防护措施。
1. 涂装作业的防火、防爆、防中毒要求。
1. 粉尘、噪声、振动、光污染的控制技术与管理要求。
相关法律法规及标准规范
1. 《中华人民共和国劳动法》相关知识。
1. 《中华人民共和国劳动合同法》相关知识。
1. 《中华人民共和国特种设备安全法》相关知识。
1. 《中华人民共和国安全生产法》相关知识
1. 《中华人民共和国消防法》相关知识。
1. 《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》（GB/T 8923）。
1. 《无损检测 人员资格鉴定与认证》（GB/T 9445）。
1. 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》（GB/T 11345）。
1. 《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023）。
1. 《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205）。
1. 《建筑防腐蚀工程施工规范》（GB 50212）。
1. 《钢结构施工规范》（GB 50755）。
1. 《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB 50982）。
1. 《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》（GB 51008）。
1. 《钢结构加固设计标准》（GB 51367）。
1. 《钢结构现场检测技术标准》（T/CECS 1009）。
1. 《既有钢结构改建与拆除技术规》（T/CECS 1105）。
1. 《钢结构监测技术标准》（T/CSCS 033）。
1. 《钢结构检测与鉴定通用标准》（T/CSCS 036）。
[bookmark: _Toc230705040]工作要求
[bookmark: 工作要求]本标准对五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师的技能要求和相关知识要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。
维保工方向考核职业功能第1项及第5项，检测监测鉴定工方向考核第2-5项。
0. [bookmark: _Toc230705041]五级/初级工
	职业功能
	工作内容
	技能要求
	相关知识要求

	1.维保（修缮加固拆除）
	1.1施工准备与安全防护
	1.1.1能布设作业区域安全警示和隔离设施
1.1.2能正确佩戴安全帽、安全带等个人防护用品
1.1.3能正确准备、使用和保养手动工具及设备（锤、铲、钢丝刷、扳手等）
	1.1.1施工现场安全警示与隔离要求
1.1.2个人防护用品的选用与穿戴要求
1.1.3常用手动工具及设备的使用与维护保养方法

	
	1.2局部缺陷和损伤的修缮
	1.2.1能对构件表面除锈、清理
1.2.2能进行局部涂装的修补
1.2.3能堆焊、补焊辅助焊缝
1.2.4能更换普通螺栓或高强螺栓
	1.2.1构件表面处理的方法及清洁度要求
1.2.2局部涂装工艺要领
1.2.3辅助焊缝的焊接要求
1.2.4螺栓的更换要求与流程


[bookmark: _Toc230705042]四级/中级工
	职业功能
	工作内容
	技能要求
	相关知识要求

	1.维保（修缮加固拆除）
	1.1缺陷和损伤的修缮
	1.1.1能进行构件整体涂装的补涂修复，消除各种涂膜缺陷
1.1.2能修复焊缝表面气孔、咬边、未焊透缺陷
	1.1.1构件整体的涂装配套体系
1.1.2涂膜修补施工技巧及漆后处理工艺
1.1.3焊缝表面缺陷修复的要求与方法

	
	1.2加固与拆除
	1.2.1能增设加劲板补强构件
1.2.2能拆除非承重构件
	1.2.1加劲板补强的要求与操作方法
1.2.2非承重构件的拆除流程

	2.检测
	2.1材料检测
	2.1.1能使用硬度计测试钢材硬度
2.1.2能使用手持式光谱仪检测钢材化学成分
	2.1.1硬度计的操作方法
2.1.2洛氏硬度法检测方法的要求
2.1.3手持式光谱仪的操作方法

	
	2.2焊缝外观检测
	2.2.1能使用焊缝量规测量焊脚尺寸、余高、错边
2.2.2能识别焊缝表面气孔、咬边、裂纹等缺陷
	2.2.1焊缝量规的使用方法
2.2.2焊缝外观质量检测的验收标准

	
	2.3紧固件连接质量检测
	2.3.1能目测和尺量检测紧固件尺寸与构造
2.3.2能目测紧固件变形与损伤
2.3.3能目测普通螺栓的连接质量
2.3.4能采用扭矩扳手检测高强度螺栓连接副的终拧质量
	2.3.1紧固件连接质量检测的内容
2.3.2紧固件尺寸与构造的检测方法、内容和要求
2.3.3紧固件变形与损伤的检测内容和要求
2.3.4普通螺栓连接质量的检测方法和要求
2.3.5高强度螺栓连接副终拧质量的检测方法和要求
2.3.6扭矩扳手的使用方法

	
	2.4外观检测
	2.4.1能使用钢卷尺、直尺、游标卡尺、超声测厚仪等量具测量构件尺寸
2.4.2能目测构件外观质量
	2.4.1构件尺寸检测的内容
2.4.2构件外观质量检测的内容

	
	2.5涂装检测
	2.5.1能使用涂层测厚仪测量防腐、防火涂层厚度
2.5.2能使用针式测厚仪测量防火涂料涂层厚度
2.5.3能检测涂层附着力
2.5.4能目测防腐涂层、防火涂料图层外观质量
	2.5.1涂装质量检测的内容与要求
2.5.2涂层测厚仪的使用方法
2.5.3针式测厚仪的使用方法
2.5.4涂层附着力的检测方法
2.5.5防腐涂层的缺陷类型
2.5.6防火涂料涂层的缺陷类型

	3.监测
	3.1监测系统的安装
	3.1.1能布置监测点
3.1.2能安装监测系统
3.1.3能巡查与维护监测系统
	3.1.1监测点的布置原则
3.1.2监测系统的安装方法与要求
3.1.3监测系统现场巡查与维护的要求

	
	3.2监测系统的调试
	3.2.1能进行电测传感系统、	振弦传感系统、	光纤传感系统、	测量机器人系统、环境监测系统的参数设置
3.2.2能进行电测传感系统、	振弦传感系统、	光纤传感系统、	测量机器人系统、环境监测系统的功能调试
	3.2.1电测传感系统、	振弦传感系统、	光纤传感系统、	测量机器人系统、环境监测系统的参数设置的要求
3.2.2电测传感系统、	振弦传感系统、	光纤传感系统、	测量机器人系统、环境监测系统的功能调试的步骤与要求

	4.鉴定
	4.1详细调查
	4.1.1能调查钢结构地基基础、上部承重钢结构、结构使用条件、结构整体性
	4.1.1钢结构地基基础、上部承重钢结构、结构使用条件、结构整体性详细调查的内容


[bookmark: _Toc230705043]三级/高级工
	职业功能
	工作内容
	技能要求
	相关知识要求

	1.维保（修缮加固拆除）
	1.1局部缺陷和损伤的修缮
	1.1.1能修复焊缝内部缺陷
1.1.2能修复构件的变形
1.1.3能采用冷喷锌、电弧热喷涂等新技术新工艺修复涂装
	1.1.1钢结构焊缝内部缺陷修复的要求与方法
1.1.2钢结构构件变形的矫正方法与矫正机械的操作方法
1.1.3冷喷锌、电弧热喷涂等新技术新工艺的工艺要求

	
	1.2加固施工
	1.2.1能采用增大截面法加固钢结构构件
1.2.2能采用粘贴钢板法加固钢结构构件
	1.2.1增大截面加固法的施工要求
1.2.2粘贴钢板加固法的施工要求

	
	1.3拆除施工
	1.3.1能对加固、更换构件实施分级卸载、分步卸载作业
1.3.2能拆除承重构件
1.3.3能制定钢结构的拆除顺序
	1.3.1构件分级卸载、分步卸载工艺及安全控制要求
1.3.2承重构件的拆除作业流程
1.3.3多高层钢结构、空间钢结构、高耸钢结构和工建筑钢结构拆除的原则与顺序

	2.检测
	2.1材料检测
	2.1.1能使用对应设备检测钢材的力学性能
	2.1.1钢材力学性能检测的检测方法、内容和要求

	
	2.2焊缝检测
	2.2.1能使用超声波探伤仪、磁粉探伤仪、渗透探伤设备、射线探伤设备检测焊缝缺陷
2.2.2能评定焊缝内部缺欠
	2.2.1超声波探伤仪、磁粉探伤仪、渗透探伤设备、射线探伤设备的使用方法
2.2.2焊缝内部质量检测的验收标准

	
	2.3紧固件性能检测
	2.3.1能检测普通螺栓实物最小拉力载荷
2.3.2能检测高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数
2.3.3能检测扭剪型高强度螺栓连接副紧固轴力
	2.3.1普通螺栓实物最小拉力载荷的检测方法
2.3.2高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数的检测方法
2.3.3扭剪型高强度螺栓连接副紧固轴力的检测方法

	
	2.4变形与损伤检测
	2.4.1能使用铅锤仪、激光测距仪、水准仪、全站仪等设备检测构件垂直度、挠度等变形
2.4.2能进行碰撞等损伤检测
	2.4.1变形检测的内容
2.4.2铅锤仪、激光测距仪、水准仪、全站仪的使用方法
2.4.3损伤检测的内容与方法

	3.监测
	3.1监测系统的调试
	3.1.1能进行图像式变形监测系统、	GNSS变形监测系统、三维激光扫描系统、监测集成平台的参数设置
3.1.2能进行图像式变形监测系统、	GNSS变形监测系统、三维激光扫描系统、监测集成平台的功能调试
	3.1.1		图像式变形监测系统、	GNSS变形监测系统、三维激光扫描系统、监测集成平台的参数设置要求
3.1.2		图像式变形监测系统、	GNSS变形监测系统、三维激光扫描系统、监测集成平台的功能调试的步骤与要求

	
	3.2数据采集与处理
		3.2.1能进行监测设备的数据采集、处理与归档
3.2.2能排查、处理现场监测数据异常
	3.2.1监测设备数据采集的方式与要求
3.2.2监测设备数据处理与归档的方法
3.2.3监测数据异常的排查与处理方法

	4.鉴定
	4.1初步调查
	4.1.1能调查鉴定项目的相关资料和历史情况，收集并整理设计图纸、竣工资料和维修记录
4.1.2能踏勘现场，了解结构使用现状和环境条件
4.1.3能根据初步调查制定详细调查工作方案
	4.1.1资料调查和历史调查的内容
4.1.2现场踏勘的内容与记录方法
4.1.3初步调查表的填写要求
4.1.4详细调查工作方案的编制要求


[bookmark: _Toc230705044]二级/技师
	职业功能
	工作内容
	技能要求
	相关知识要求

	1.维保（修缮加固拆除）
	1.1制定方案
	1.1.1能编制加固、修缮、拆除专项施工方案
1.1.2能组织施工技术交底
	1.1.1加固、修缮、拆除专项施工方案的内容和编制要求
1.1.2施工技术交底的流程与要求

	
	1.2焊接技术
	1.2.1能分析焊接接头缺陷
1.2.2能编制焊接工艺规程
	1.2.1焊接接头缺陷的产生原因与预防措施
1.2.2焊接工艺规程的内容与编制要求

	2.检测
	2.1材料检测
	2.1.1能使用光谱仪分析钢材化学成分
	2.1.1钢材化学成分的分析方法
2.1.2光谱仪的操作方法

	
	2.2方案报告
	2.2.1能编制检测方案
2.2.2能编制检测报告
	2.2.1检测方案的内容和编制要求
2.2.2检测报告的内容与编写要求

	3.监测
	3.1方案报告
	3.1.1能编制使用监测方案
3.1.2能进行钢结构的环境、荷载、结构响应使用监测
3.1.3能编制监测报告
	3.1.1使用监测方案的内容和编制要求
3.1.2大跨钢结构、多高层与高耸钢结构、桥梁钢结构、工业建构筑钢结构的监测对象和监测项的内容与要求
3.1.3阶段监测报告的内容与编写要求
3.1.4监测项目总报告的内容与编写要求

	4.鉴定
	4.1方案报告
	4.1.1能编制鉴定方案
4.1.2能编制鉴定报告
	4.1.1鉴定方案的内容和编制要求
4.1.2鉴定报告的内容与编写要求

	
	4.1分析验算
		4.2.1能使用结构分析软件建立模型
4.2.2能根据详细调查数据进行验算
	4.2.1结构分析软件的使用方法
4.2.2既有钢结构验算的分析方法
4.2.3计算机辅助设计软件的使用方法

	
	4.3鉴定评级
	4.3.1能进行结构系统安全性、适用性、耐久性和可靠性等级评定
4.3.2能进行钢结构可靠性鉴定
4.3.3能进行钢结构专项鉴定
	4.3.1结构系统安全性、适用性、耐久性和可靠性评级标准
4.3.2鉴定单元的可靠性评级标准
4.3.3钢结构可靠性鉴定评级的层次、等级划分及项日内容
4.3.4钢结构专项鉴定的内容与要求

	
	4.4抗震鉴定
	4.4.1能核查结构整体布置和抗震措施
4.4.2能进行抗震验算
	4.4.1结构整体布置和抗震措施核查的内容和要求
4.4.2钢结构抗震验算的内容和要求

	5.培训与指导
	5.1培训
	5.1.1能对初、中、高级别人员进行理论知识培训和现场操作技能培训
	5.1.1理论知识培训的要求与方法
5.1.2现场操作技能培训的要求与方法

	
	5.2指导
	5.2.1能编写教案和培训课件
	5.2.1教案的内容
5.2.2培训课件的内容与编写要求


[bookmark: _Toc230705045]一级/高级技师
	职业功能
	工作内容
	技能要求
	相关知识要求

	1.维保（修缮加固拆除）
	1.1审核方案
	1.1.1能审核加固、修缮、拆除专项施工方案
	1.1.1加固、修缮、拆除专项施工方案的审核要求

	
	1.2加固设计
	1.2.1能进行增大截面加固法、粘贴钢板加固法的设计与计算
	1.2.1增大截面加固法、粘贴钢板加固法的设计要求与计算流程

	
	1.3拆除计算
	1.3.1能进行拆除施工模拟及计算
1.3.2能进行拆除构件的吊点设计、索具选用计算
	1.3.1拆除施工的模拟及计算流程
1.3.2拆除构件的吊点设计要求
1.3.3索具选用原则

	2.检测
	2.1结构性能检测
	2.1.1能进行静力载荷检验
2.1.2能进行结构动力特性检测
	2.1.1静力载荷检验的内容和加载方式
2.1.2结构动力特性检测的内容和方法

	
	2.2审核报告
	2.2.1能审核检测报告
	2.2.1检测报告的审核要求

	3.监测
	3.1方案报告
	3.1.1能编制组合钢结构使用监测方案
3.1.2能审核监测报告
	3.1.1组合钢结构使用监测方案的特点
3.1.2监测报告的审核要求

	
	3.2结构状态评估
	3.2.1能进行监测数据分析
3.2.2能根据数据分析结果进行结构状态评估
	3.2.1监测数据分析的原则与规定
3.2.2结构状态评估的内容、原则与规定

	4.鉴定
	4.1审核报告
	4.1.1能编制大跨度、超高层钢结构鉴定报告
4.1.2能校审鉴定报告
	4.1.1大跨度、超高层钢结构鉴定报告的编写要求
4.1.2鉴定报告的校审要求

	5.培训与指导
	5.1培训
	5.1.1能进行培训需求调查
5.1.2能编制培训计划和培训大纲
5.1.3能对技师进行理论知识培训和现场操作技能培训
	5.1.1培训需求调查的内容与方法
5.1.2培训计划的内容与编写要求
5.1.3培训大纲的内容与编写要求
5.1.4技师培训的特点

	
	5.2指导
	5.2.1能进行新技术、新工艺培训
5.2.2能进行培训效果评估
	5.2.1新技术、新工艺培训的特点
5.2.2培训效果评估的方法


[bookmark: _Toc230705046]权重表
0. [bookmark: _Toc230705047]理论知识权重表
	技能等级
	五级/
初级工
（%）
	四级/
中级工
（%）
	三级/
高级工
（%）
	二级/
技师
（%）
	一级/
高级技师
（%）

	基本
要求
	职业道德
	5
	5
	5
	5
	5

	
	基础知识
	20
	20
	20
	10
	10

	相关
知识
要求
	维保
（修缮加固拆除）
	75
	30
	25
	20
	10

	
	检测
	—
	20
	15
	15
	15

	
	监测
	—
	15
	20
	10
	20

	
	鉴定
	—
	10
	15
	20
	10

	
	培训与指导
	—
	—
	—
	20
	30

	合计
	100
	100
	100
	100
	100


[bookmark: _Toc230705048]技能要求权重表
	技能等级
	五级/
初级工
（%）
	四级/
中级工
（%）
	三级/
高级工
（%）
	二级/
技师
（%）
	一级/
高级技师
（%）

	技能
要求
	维保
（修缮加固拆除）
	100
	45
	45
	20
	10

	
	检测
	—
	30
	20
	15
	25

	
	监测
	—
	15
	20
	20
	25

	
	鉴定
	—
	10
	15
	25
	15

	
	培训与指导
	—
	—
	—
	20
	25

	合计
	100
	100
	100
	100
	100
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